点击win+R键，输入cmd点击确定，在以下界面输入ipconfig，回车后记下以太网适配器的ip地址

在文件夹中点开MenuConfig.ini文件，在里面照着上面的新增应该写入记录的服务名（自定义），服务备注信息（自定义），ip地址，服务器地址，数据库名（程序根据当前的数据库地址和数据库名称返回通知信息，监听地址为ip+端口号）

注意：同一服务器多个数据库配置消息服务，需要复制消息服务程序，配置文件修改为不同的服务名，不同的数据库名和不同的端口号，并重新安装、启动服务，重新添加防火墙信任（重复4、5操作），并修改p_systemtab中的MessageInteraction字段为对应的iP:端口(3操作)

客户端连接配置

客户端访问服务器地址配置与对应数据库的p_systemtab表的MessageInteraction字段

格式为ip+端口号，ip为外网可访问ip,端口为外网端口（例：177.16.17.237:8080）

客户端连接的IP和端口号为映射出来的连接服务器的ip和端口号

注意事项

如采用映射方式，客户端连接的IP和端口号为映射出来的连接服务器的ip和端口号

点击安装程序

防火墙加入信任程序