[bookmark: _Toc89338075][bookmark: _Toc60993774]帝图提供朗速接口-初版(1.2)

[bookmark: _Toc89338076]前言:
此文档为帝图提供给朗速调用的接口定义
1.IP: 110.185.210.70
  ①对应文中IP
2.测试端口号为: 8881
  ①对应文中port

标记*为必传参数
文档中数据展示格式均为JSON格式字符串!

各个版本修改:
1.1修改-20211201随工单接口名更改fallowWorkOrder-followWorkOrder
		新增物料加工标准数据接口，设备维修状态接口
1.2新增-20211215设备设定温度查询接口
1.3新增-20220113用户token获取接口和用户信息同步接口
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[bookmark: _Toc89338077]一、随工单数据接口
[bookmark: _1.随工单数据接收接口][bookmark: _Toc89338078]1.随工单数据接收接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port/business/receive/followWorkOrder;
② 请求方式：
POST
③ 请求参数:FollowWorkOrder
在RequestBody中传入
例:
{
	
}


	传输数据具体定义：

	名称
	字段标识
	类型
	描述

	随工单号
	mrp_lwt_workno
	varchar(2000)
	随工单号

	工序名
	mrp_lwt_workordername
	varchar(50)
	工序

	开始时间
	stdt
	datetime
	工序开工时间

	接受数
	mrp_lwt_beforeAmount
	decimal(12, 2)
	接收数

	完工时间
	enddt
	datetime
	完工时间

	合格数
	mrp_lwt_AfterAmount
	decimal(12, 2)
	合格数

	不良数
	mrp_lwt_badamount
	decimal(12, 2)
	不良数

	登记人员
	mrp_lwt_publishOper
	varchar（需要明确是否发送人员名称）
	操作人员

	物料编码
	mrp_lwt_ProductId
	varchar(20)
	产品编码

	物料名称
	mrp_mwt_appellation
	varchar(500)
	产品名称

	设备编号
	jtBillNo
	varchar(50)
	

	设备名称
	jtname
	varchar(50)
	

	是否强制完工
	comid
	
	

	否完工（正常完工）
	[bookmark: _GoBack]finish
	
	




[bookmark: _Toc89338079]二、物料生产标准数据接口
[bookmark: _Toc89338080]1.物料生产标准数据接收接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port/business/receive/productionStandard;
② 请求方式：
POST
③ 请求参数: ProductionStandard
在RequestBody中传入
例:
{
	
}

	传输数据具体定义：

	名称
	字段标识
	类型
	描述

	物料编码
	productId
	varchar(200)
	

	压力
	press
	decimal(18, 2)
	

	运行时间
	runningTime
	decimal(18, 2)
	

	标准温度
	standardTemperature
	decimal(18, 2)
	




[bookmark: _Toc89338081]三、设备维修状态数据接口
[bookmark: _Toc89338082]1.设备维修状态数据接收接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port/business/receive/maintainRecord;
② 请求方式：
POST
③ 请求参数: MaintainRecord
在RequestBody中传入
例:
{
	
}

	传输数据具体定义：

	名称
	字段标识
	类型
	描述

	设备编码
	jtBillNo
	varchar(50)
	

	维修状态
	isrepair
	varchar(50)
	如果为“是”就表明维修中，为空表示没有在维修

	报修状态
	stateOfRepair
	varchar(50)
	报修状态（未开工，维修中，完工，暂停）

	维修人名称
	ema_wx_wxman
	varchar(50)
	维修人名称，如有多个就只传第一个

	维修状态(新字段)
	stateOfRepair
	varchar(50)
	未开工是已报修，但是维修员未开始维修的意思，开工就是开始维修的意思，暂停是维修中途，维修员需要领料或者其他事情，不计入维修时间




[bookmark: _四、设备设定温度查询接口][bookmark: _Toc89338083]四、设备设定温度查询接口
1.设备设定温度查询接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port/business/receive/findEquipmentSetData;
② 请求方式：
GET
③ 请求参数: jtBillNo
如:
IP:port/business/receive/findEquipmentSetData?jtBillNo=SHP069;
④返回数据:
例:
{
    "msg": "success",
    "code": 0,
    "data": {
        "temp": 170.0,  //温度数据
        "jtBillNo": "SHP069"  //设备编号
    }
}

五、用户相关接口
[bookmark: _1.用户token获取接口]1.用户token获取接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port//auth/sys/users/thirdPlatformData/login;
② 请求方式：
POST
③ 请求参数: UserThirdPlatform和userDb(数据库)
如:
IP:port/auth/sys/users/thirdPlatformData/login?userDb=ditoo;
在RequestBody中传入
例:
{
    "userName":value,
    "password":value
}
	传输数据具体定义：

	名称
	字段标识
	类型
	描述

	用户名
	userName
	varchar(50)
	必须是ditoo系统有的用户

	密码
	password
	varchar(255)
	必须是传入用户的对应密码




④返回数据:
例:
{
    "msg": "success",
    "code": 0,
    "data":{
	“token”:value,  //token
	“userName”:value  //用户名
}
}
注：如果不能获取到对应的token，则需要切换用户获取；如果全部不成功，则需将两个系统的其中一个相同用户的密码改为一致，才能获取对应token
[bookmark: _2.用户数据同步接口]2.用户数据同步接口
① 请求接口: 
请求地址+端口号+请求路径
IP:port//auth/sys/users/thirdPlatformData;
② 请求方式：
POST
③ 请求参数: UserThirdPlatform、userDb(数据库)和接口五.1的用户数据userName和token
如:
IP:port/auth/sys/users/thirdPlatformData/login?userDb=ditoo&username=name&token=token;
在RequestBody中传入
例:
{
    "userName":value,
    "password":value, 
	“trueName”:value,
	“status”:value，
	“phone”:value,
	“email”:value
}
	
	传输数据具体定义：

	名称
	字段标识
	类型
	是否必传
	描述

	用户名
	userName
	varchar(50)
	是
	必须是ditoo系统有的用户

	密码
	password
	varchar(255)
	是
	必须是传入用户的对应密码

	用户状态
	status
	Int
	是
	同步操作具体含义

	真实姓名
	trueName
	varchar(50)
	否
	

	电话
	phone
	varchar(50)
	否
	

	邮件地址
	email
	varchar(50)
	否
	




④返回数据:
例:
{
    "msg": "success",
    "code": 0,
    "data":{
	“token”:value,  //token
	“userName”:value  //用户名
}
}
	返回数据具体含义（code返回500即不成功的情况）：

	status，接口调用值
	调用含义
	code 500返回含义
	code 500描述

	1
	用户增加
	用户存在
	请调用2

	2
	修改密码
	用户不存在
	请调用1

	3
	员工禁用、员工离职
	用户不存在
	

	不符合接口调用的返回500，不具体定义含义（包括密码加解密等；但是返回msg固定）




注:加密方式需另外提供，以完善以上两个接口
六、Check










